**Informe de Bacheo cuadrilla municipal – Abril 2021**

 La cuadrilla de bacheo y albañilería municipal durante el mes de abril de año 2021 ha efectuado los trabajos que a continuación se detallan:

* **ALBAÑILERÍA Y CONSTRUCCIÓN**

CORRALÓN MUNICIPAL

Se continua con la construcción de la nueva garita sobre calle 35 y 110

CASA DE VETERANOS DE MALVINAS

Se preparó lugar para realizar playón lateral, utilizando 6 m3 de hormigón

* **REPARACIÓN DE VEREDAS Y/O CORDONES**

Calle 26 y Av. 1: reparación de cordón.

Calle 16 entre Av. 1 y calle 3: reparación de vereda.

Calle 22 entre calles 5 y 3: reparación de vereda

Calle 27 entre calles 66 y 68: arreglo de alcantarillas

Calle 26 y Av. 47: reparación de cordón

Av. 40 y calle 39: arreglo de cordones de bulevares.

Av. 40 y calle 43: reparación de cordón.

Av. 47 y calle 32: se realizó canaleteo de asfalto para escurrimiento de agua.

* **ASFALTO Y/O BACHEO**

Calle 10 y 53: bache de 2 m por 1,5: se rellenó con 2 m3 de hormigón

Calle 12 y 21: bache de 10 m por 4: se rellenó con 20 m3 de hormigón

Calle 19 entre calles 16 y 18: bache de 1 m por 1,5: se rellenó con 1,5 m3 de hormigón

Calle 21 entre calle 12 y 14: bache de 1 m por 1,5 m: se rellenó con 1,5 m3 de hormigón

Calle 13 y 38: apertura de bache.

Héroes de Malvinas y Calle 62: apertura de bache

Héroes de Malvinas de calle 46 a calle 60: apertura de bache

Cabe hacer una mención aparte a la obra de pavimento nuevo realizada en calle 15 desde Av. 40 a calle 42. Una obra que enorgullece a quienes pertenecemos al área de Servicios Públicos atento que es la primer obra efectuada íntegramente por trabajadores municipales y cooperativistas. Demostrando una vez más que contamos con mano de obra calificada para efectuar obrar de tan importante envergadura. Asimismo, queda demostrado la gran calidad de trabajo cuando los mismo se efectúan en coordinación y cooperación de las diferentes áreas de la Subsecretaria (Cuadrilla de Bacheo y Pavimento, Cuadrilla de Toma de Juntas, Servicio Eléctrico, Espacios Verdes, Limpieza Urbana, etc.); como así también el trabajo conjunto con otras áreas del Municipio (Secretaria de Seguridad)

Los datos de la Obra:

* Se instalaron 6 rampas de discapacidad.
* Construcción de cordones: total 414 metros lineales de 16cm de alto x 16 cm de profundidad x 15 cm de ancho.
* Construcción de 280 metros de vereda de 1m 10 cm de ancho x 8 CM de espesor.
* Primer tramo de la obra de pavimentación: de 70m de largo x 9 m de ancho son 630m cuadrado x 18 cm de espesor.
* Segundo tramo de la obra de pavimentación: de 35m de largo x 13m de ancho :455 m cuadrado x 18 de espesor.
* Reparación de bache de 15 y 42 de 5 x 5 x 20 CM de profundidad: 25 m cuadrado
* El total de la obra ha cubierto 1.110m cuadrado contando la obra nueva más reparación de bache