**INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021**

Entoscado de Calles: 88,3 equipos de Tosca

|  |  |
| --- | --- |
| **Cant de Equipos** | **Direccion** |
| 5 | CORRALON |
| 2 | GOWLAND |
| 8 | 10 DE 91 A 99 A |
| 40 | BAJADA DE CALLE 10 |
| 15 | BAJADA DE CALLE 10 |
| 1 | 130 Y 29 |
| 1 | CORRALON |
| 3 | ZONA ESCUELA 14 |
| 4 | BAJADA DE CALLE 10 |
| 6 | AGOTE |
| 1 | BAJADA DE CALLE 10 |
| 2 | AGOTE |
| 0,3 | PLAZA 29 Y 112 |

Colocación de Piedra: 29 equipos

|  |  |
| --- | --- |
| **Cant de Equipos** | **Direccion** |
| 2 | 132 DE ACCESO SANMARTIN A 41 |
| 2 | 132 BIS DE ACCESO SANMARTIN A 41 |
| 2 | 134 DE ACCESO SANMARTIN A 41 |
| 1 | 35 DE 132 A 134 |
| 1 | 37 DE 132 A 134 |
| 1 | 39 DE 132 A 134 |
| 1 | 41 DE 132 A 134 |
| 2 | BARRIO FAVALORO |
| 5 | 61 BIS DE 114 A 140 |
| 3 | AGOTE |
| 9 | CALLE 10 DE 99 "A" A PUENTE DE RIO LUJAN |

Colocación de caños (zanjeo – cruce de calles)

* Caños Medida 40: 113 caños



|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad** | **Direccion** |
| 20 | AGOTE |
| 3 | 12 ENTRE 55 Y 57 |
| 2 | PLAZA 29 Y 112 |
| 3 | 20 ENTRE 57 Y 59 |
| 3 | 104 ENTRE 75 Y 77 |
| 10 | GOWLAND |
| 3 | 75 Y 12 |
| 3 | 18 Y 105 |
| 3 | CUARTEL 17 |
| 22 | GOLDNEY |
| 11 | GOWLAND |
| 15 | GOWLAND |
| 15 | GOLDNEY |

* Caños Medida 60: 5 caños



|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad** | **Direccion** |
| 3 | 26 Y 54 |
| 2 | GOLDNEY |