**Informe de Bacheo cuadrilla municipal – Agosto 2021**

La cuadrilla de bacheo y albañilería municipal durante el mes de agosto de año 2021 ha efectuado los trabajos que a continuación se detallan:

* **ALBAÑILERÍA Y CONSTRUCCIÓN**

110 y 35 oficinas nuevas

112 y 37 se volcó hormigón para plaza

Corralón se empezó a levantar tapial

Playón de la terminal se comenzó con la estructura para la plaza

* **COLOCACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO**

9 y 110 cambio de tapa de registro cloacal

22 y 7 cambio de tapa de registro cloacal

19 y 22 cambio de tapa de registro cloacal

106 y 13 cambio de tapa de registro cloacal

102 y 11 cambio de tapa de registro cloacal

102 y 11 trabajo final en tapa de registro cloacal

15 y 40 colocación de loza en la boca de tormenta

28 numero 444 cambio de tapa de registro cloacal

12 y 43 cambio de tapa de registro cloacal

32 y 5 cambio de tapa de registro cloacal

* **REPARACIÓN DE CORDONES Y VEREDAS /CANTEROS Y BULEVARES**

17 y 32 trabajo en bulevares

17 y 32 armado de canteros en avenida

17 y 32 se llenaron 19 moldes para cordones (11 m3 de hormigón)

17 y 32 se llenaron 20 moldes de cordones 3 m3 de hormigón

17 entre 34 y 36 se montaron bulevares

17 entre 34 y 36 se llenaron 20 moldes de hormigón

2 y 3 colocación de rampa de discapacidad

2 y 5 se preparó el lugar para colocar rampa de discapacidad

2 y 5 arreglo de cordones

26 y 15 arreglo de cordón y vereda

36 entre 7 y 9 arreglo de cordón

40 entre 13 y 11 reparación de vereda

40 entre 13 y 11 arreglo de vereda

40 entre 13 y 11 arreglo de vereda

5 entre 2 y 102 arreglo de vereda

Avenida 2 limpieza en esquinas para colocar rampas

Avenida 2 se trabajaron con rampas de discapacidad

Avenida 2 de 1 a 11 se colocaron 5 rampas de discapacidad y se hicieron dos veredas 6m3 de h17 de hormigón

* **BACHEO Y PAVIMENTACIÓN**

112 y 37 se tiraron 14 m3 h17

14 y 3 arreglo de calle, se llenó medio paño

17 y 8 aserrado en asfalto nuevo

26 bis y 61 terminaciones calle

3 y 14 repavimentación y armado de conexión cloacal

36 y 15 arreglo de sumidero

Gowland 15 m3 de hormigón

Gowland 6 m3 de hormigón

Gowland 12 m3 de hormigón

Gowland 6 m3 de hormigón

Gowland se tiraron 18 m3 de h30

Gowland se aserraron baches

Playón terminal se volcó hormigón por 13 m3 de h30